**Билет № 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Содержание** | **Ответ** | **Прим.** |
| **1.** |  **Что является первичными средствами пожаротушения?**1. Средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии
2. Различные пожарные установки, используемые для пожаротушения
3. Все выше указанные положения
 |  |  |
| **2.** |  **Какие бывают типы огнетушителей?**1. Промышленные и легкие
2. Переносные и передвижные
3. Пенные и порошковые
 |  |  |
| **3.** |  **Для чего предназначен пожарный щит?**1. Предназначен для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря и пожарного инвентаря
2. Предназначен для размещения первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря и пожарного инвентаря
3. Предназначен для немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря и пожарного инвентаря
 |  |  |
| **4.** |  **Как хранятся полотна из грубошерстной ткани?**1. Полотна хранятся в водонепроницаемых футлярах. И не реже 1 раза в 3 месяца должны просушиваться и очищаться от пыли
2. Полотна хранятся в опломбированном металлическом шкафу. И не реже 1 раза в 3 месяца должны просушиваться и очищаться от пыли
3. Полотна хранятся в доступном месте, обозначенном знаком ПБ. И не реже 1 раза в 3 месяца должны просушиваться и очищаться от пыли
 |  |  |
| **5.** |  **Как классифицируются установки пожаротушения?**1. По способу тушения, по виду огнетушащего вещества, по месту возникновения пожара
2. По инертности, по месту возникновения пожара, по способу тушения пожара
3. По способу тушения, по виду огнетушащего вещества, по инертности
 |  |  |
| **6.** |  **Для чего предназначены средства пожарной автоматики?**1. Для автоматического обнаружения пожара
2. Для оповещения людей и управления эвакуацией
3. Для включения систем противодымной защиты
4. Все выше перечисленное
 |  |  |
| **7.** |  **Для чего предназначены средства пожарной сигнализации?**1. В случае пожара, для введения в действие автоматических систем пожаротушения и дымоудаления
2. Для обнаружения в начальной стадии пожара, передачи тревожных извещений о месте и времени его возникновения
3. Передачи тревожный извещений о месте и времени его возникновения и при необходимости введения в действие автоматических систем пожаротушения и дымоудаления
4. Все перечисленные положения
 |  |  |
| **8.** |  **Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь …..**1. Паспорт, порядковый номер, опломбированное запорно – пусковое устройство
2. Паспорт, порядковый номер, опломбированное запорно – пусковое устройство, опломбированное заводом изготовителем
3. Паспорт, порядковый номер, опломбированное запорно – пусковое устройство, опломбированное специализированной организацией
 |  |  |
| **9.** |  **На какой высоте от уровня поля размещаются леккие огнетушители?**1. На высоте 1 м до верха огнетушителя
2. На высоте 1,5 м до верха огнетушителя
3. На высоте 2 м до низа огнетушителя
 |  |  |
| **10.** |  **Когда проводиться проверка параметров ОТВ в порошковых огнетушителях?**1. Один раз в год выборочно (3% от партии)
2. Один раз в пять лет выборочно
3. Проверяются все огнетушители 1 раз вгод
 |  |  |
| **11.** |  **Углекислотный огнетушитель может использоваться для тушения …..**1. Электроустановок под напряжением до 1000 В
2. Электроустановок под напряжением свыше 1000 В
3. Только обесточенных установок
 |  |  |
| **12.** |  **Назовите основные требования по содержанию пожарных кранов**1. Осуществлять проверку 2 раза в год
2. К уходу и содержанию необходимо привелекать сотрудников пожарной охраны
3. Ежеквартально проверять с пуском воды
 |  |  |
| **13.** |  **Как устанавливаются пожарные краны?**1. На высоте 2 м над полом помещения
2. На высоте 1,35 над полом помещения
3. На высоте 1 м над полом помещения
 |  |  |
| **14.** |  **Какой алгоритм действий при обнаружении пожара?**1. Задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить к эвакуации детей, известить пожарную часть, известить руководителя, организовать встречу пожарных
2. Известить руководителя, задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить к эвакуации детей, известить пожарную часть, , организовать встречу пожарных
3. Известить пожарную часть, задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить к эвакуации детей, , известить руководителя, организовать встречу пожарных
 |  |  |